<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="2022年崇川区城东街道老旧小区改造非机动车棚工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2022-11-16" FhTime="2022-11-16" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="2022年崇川区城东街道老旧小区改造非机动车棚工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="2022年崇川区城东街道老旧小区改造非机动车棚工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="82282DD6927244C88E74D19236B42CD2" MachineKey="4C-03-4F-0B-0E-F0">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:三类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、计价量" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="57.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:满足设计及相关规范要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:素土&#xD;&#xA;3、填方来源、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、计价量" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:余土&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、计价量" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="15.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="3.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="12.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB335；φ12以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="010516001001" Mc="螺栓" Xmtz="1、规格:M22*650地脚螺栓&#xD;&#xA;2、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="300" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、钢材种类:镀锌钢板Q235B&#xD;&#xA;2、规格:16mm厚&#xD;&#xA;3、铁件尺寸:300*400&#xD;&#xA;4、锚筋:无" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="010516002002" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、钢材种类:镀锌钢板Q235B&#xD;&#xA;2、规格:8mm厚&#xD;&#xA;3、铁件尺寸:200*200&#xD;&#xA;4、锚筋:4M12*150螺纹钢" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="套" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="010603002001" Mc="空腹钢柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:160*120*6*6焊接H钢(整体热镀锌)Q235B&#xD;&#xA;2、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="1.85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、钢材品种、规格:(160-120)*120*6*6变截面焊接H钢（整体热镀锌）Q235B&#xD;&#xA;2、150*120*10镀锌钢板连接件（6M16x40高强螺栓组与钢柱连接）&#xD;&#xA;3、端头弯圆处理&#xD;&#xA;4、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;5、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="1.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管Q235B&#xD;&#xA;2、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="1.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="010606002001" Mc="钢檩条" Xmtz="1、钢材品种、规格:80*40*5镀锌方管Q235B&#xD;&#xA;2、80×40封头组（t=6配2M8螺栓）连接件&#xD;&#xA;3、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;4、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="4.928" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="010606005001" Mc="钢墙架" Xmtz="1、钢材品种、规格:60*60*3镀锌方管Q235B&#xD;&#xA;2、L50*4镀锌角钢角码连接件&#xD;&#xA;3、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;4、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="2.253" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="010606005002" Mc="U型桥架" Xmtz="1、钢材品种、规格:100*50*1.5U型桥架Q235B&#xD;&#xA;2、100×50封头组（t=6配2M8螺栓）连接件&#xD;&#xA;3、表面氟碳喷涂处理&#xD;&#xA;4、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Dw="t" Sl="0.353" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距:另计&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm冲孔铝板,孔径50mm，双面氟碳喷涂&#xD;&#xA;3、其他:不锈钢螺钉固定&#xD;&#xA;4、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="203.51" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="010901002001" Mc="型材屋面" Xmtz="1、型材品种、规格:845型0.4厚彩石镀铝锌金属瓦&#xD;&#xA;2、固定方式:M6*70不锈钢钉@350&#xD;&#xA;3、金属檩条材料品种、规格:另计&#xD;&#xA;4、收口条:另计&#xD;&#xA;5、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Dw="m2" Sl="332.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="011502001001" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、基层类型:前后端收口（70+120+86+30）&#xD;&#xA;2、线条材料品种、规格、颜色:2mm彩石镀铝锌金属瓦收口条&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="311" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="011502001002" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、基层类型:两侧端收口（50+50+50）&#xD;&#xA;2、线条材料品种、规格、颜色:2mm彩石镀铝锌金属瓦收口条&#xD;&#xA;3、具体样式及做法见设计图" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="107" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="15" Bm="011707016001" Mc="新冠疫情常态化防控" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701006001" Mc="脚手架" Xmtz="1、安装脚手架&#xD;&#xA;2、按车棚水平投影计算" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="220" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="" Dw="m2" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011702001002" Mc="独立基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:自行考虑&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>